**Технічне завдання на закупівлю**

**палетообмотувача для баночної лінії.**

Замовник: ТОВ «Квас Бевериджиз»

Адреса виробничих потужностей: вул. Токмацька(Тамбовська), 3, м. Запоріжжя

Відповідальний: Курта Євген т. 050 451-54-39 [ykurta@kvas-bev.com.ua](mailto:ykurta@kvas-bev.com.ua)

**Палетообмотувач**

Кількість – 1 шт.

Тип обмотувача- **напівавтомат.**

Наявність зверху прижимної пластини**- так**

Діаметр платформи -**1500-1650 мм**

Висота поворотної платформи-**72 мм**

Фіксована зупинка поворотної платформи- **так**

Максимальна вантажопідйомність (кг)- **1200 кг**

Швидкість обертання платформи (об./хв.)- **4 до 10**

Швидкість підйому-опускання каретки (м/хв.) -**1,4 до 4**

Регулювання швидкостей-**Так**

Натяг плівки- **ручний**

Максимальні розміри піддону (ДxШ) (мм) **1200\*800**

Максимальна висота виробу (мм) -**2200 мм**

Напруга живлення (В) - **230 В 1Ph (±10%)**

Встановлена потужність (кВт)- **1,2**

Частота живлення (Гц)- **50(60)**

Тип стрейч-плівки- **без обмежень.**

Максимальні розміри рулону (мм) -**500 x 300**

Товщина плівки (мкм)- **17 ÷ 35**

Максимальна вага рулону (кг)- **20**

Автоматичне визначення висоти палети -**так**

Максимальна висота палети -**2200 мм**

Привід руху поворотної платформи-**ланцюговий**